Próximos passos

1. Janelas
   1. Sensores
   2. Abertura Automática
2. Porta
   1. Trava elétrica
   2. Sensores
3. Aplicação Android
4. Sensor de presença
5. Monitoramento das lâmpadas
6. Implementação de acionamento pro voz
7. Criação das placas (Shields)
8. Levantar o custo de implementação
9. Criação de um cartão com o ARC Linux
10. Teste de acesso

Paços concluídos

1. RSR 485 no Arduino
2. RS 485 no Raspiberry
3. Comunicação
4. Criação do protocolo
5. Criação da interface gráfica
6. Sensor de temperatura e umidade
7. Leitura dos códigos
8. Reprodução dos códigos
9. Acionamento de rele